2022학년도

KOICA 민관협력 사업 투입 기자재 구입 및 설치 - 제품사양서 -

2022. 08.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		국산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
1	올인원 컴퓨터		“하단참조”		6set	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1) 사용자가 작업화면을 볼 수 있는 화면과 제어기가 하나로 결합된 형태여야 한다. 2) WINDOWS 11 이상 지원이 되어야 한다. 3) 작업 화면은 61Cm(24인치)로 원활한 작업을 할 수 있는 크기여야 한다 나. 사양 및 규격 1) 운영 체제: Windows 11 이상 2) 프로세서: 셀러론 / 6305(1.8GHz) 3) 메모리: DDR4 4GB 4) 내부 저장소: SSD 128GB 5) 그래픽카드: UHD 그래픽스 내장 그래픽 6) 네트워크 : 1Gbps 유선 / 802.11ac(Wi-Fi 5)무선 지원 / 블루투스 지원 7) 영상 입출력 : HDMI 8) 웹캠 지원 9) 마이크 내장 10) 화면 크기 : 61Cm(24인치) 11) 제조일자 : 2021년 이후 생산 제품 다. 표준 부속품 1. 전원케이블 : 1set 라. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
2	3차원적층가공 시스템		“하단참조”		11set	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 본 제품은 적층 제작 기술의 하나로써 견고한 PLA를 사용하여 시제품을 제작할 수 있어야 하며, 외관검증, 조립 및 기능성 검토용으로 사용할 수 있어야 한다. 2. 본 제품은 주장비 외에 별도의 부대 설비가 필요하지 않아서, 교실환경(실내)에서 사용할 수 있도록 친환경적이고 인체에 무해한 PLA 소재를 전용으로 사용하는 3D 프린터이어야 하며, 이를 인증하는 친환경 인증서 및 물성확인표를 제공하여야 한다. 3. 다양한 색상으로 모델을 출력할 수 있도록 PLA 10가지 색상 또는 터프 PLA 4가지 색상 이상의 색상별 소재를 제공하여야 하고 엔지니어링 ABS 플라스틱의 강도를 구현할 수 있는 T-PLA 소재를 공급하여야 한다. 실험용 노즐을이용한 다양한 재료테스트 실습이 가능하여야한다.(우드, 실버, 청동, 황동 등)빌드 플랫폼(프린팅 베드)은 별도의 히팅 과정 없이 출력할 수 있어야 하고 출력된 모델을 간편하게 분리할 수 있도록 유연하고 흡착력이 강화된 Flex 빌드 플레이트이어야 한다. 4. 압출기(프린팅 헤드)는 특별한 도구 없이 맨손으로 손쉽게 장착하고 탈착할 수 있는 자석방식의 구조이어야 하고 프린팅 시 안정성과 효율을 위해 한 개의 압출기로 구성된 프린터이어야 한다. ( 스마트 압출기+, ToughPLA용 스마트 압출기+, Experiment 스마트 압출기 사용 가능) 5. PC 및 Mobile을 통해서 자유롭게 장비에 접근해 작업의 모니터링 및 원격 프린팅 할 수 있는 자체 프로그램을 제공해야 한다. 6. 데스크탑 PC 또는 모바일에서 프린팅 상황을 바로 확인할 수 있도록 640 x 480 이상의 해상도를 가진 카메라가 장착되어 있어야 한다. 7. 해당 네트워크에 연결되어 있는 프린터 모두를 통합 운영할 수 있는 3D 프린터 관리 플랫폼에 연결할 수 있어야 한다. 8. 본 제품은 사용자가 직관적으로 프린팅 상황을 인지할 수 있는 개방형 구조이어야 한다. 9. 본 제품은 실험실습용, 연구용으로 학생들이 장기적으로 사용하여야함으로, 설치교육 및 사후관리가 가능한 국내 정식 총판사 및 대리점을 통해 공급되어야 하며 병행수입 제품은 납품할 수 없다. 반드시 제조사로부터 발행된, 정품공급 및 기술지원 확약서를 제출하여야한다. 10. 3D 프린팅을 위한 다양한 설정 및 프린팅 데이터 작성을 위한 자체 프로그램을 제공하여야 하고 , 운영 소프트웨어는 STL파일로의 변환작업 없이 다양한 3D CAD(SOLIDWORKS, Inventor, CATIA, UGNX 등) 데이터 문서를 직접 가지고 와사 슬라이스하고 필요시 지지대를 생성하며, 파트제작 경로를 생성할 수 있고, 전체 작업의 관리, 제작시간확인 및 필요 재료량, 등의 각종 정보를 제공 업할 수 있어야 한다. 11. 안전성과 정밀도를 높인 갠트리와 Z축 12. 29.5L x 19.5W x 16.5H cm 출력 사이즈 13. 사용자의 설정에 따른 안정적인 출력해상도(100미크론에서 400미크론까지 임의로 설정)으로 출력 가능하여야 한다. 14. 컬러 LCD 플레이어(한국어 및 총 8개 국어 지원) 15. Wi-fi, USB케이블, 이더넷, USB 스틱, 클라우드 방식 등으로 연결하여 출력할 수 있어야 한다. 16. 3D프린터 교육용 LMS-온라인 학습 컨텐츠 라이선스를 제공하여 학습자들이 교실환경이 아닌 어디에서든 3D프리터 관련 이론학습을 할 수 있어야한다. - 3D프린팅 기본이론 및 교육자용 온라인 학습도구 - 디지털화된 3D프린팅 교재 정보 사용가능 - 3D프린팅 교재는 17차시분량 제공 - 3D프린팅 강의 동영상 3종 약 2시간 25분 분량 제공 17. 파트 제작 후 후경화 처리 잡업이 필요없어야하며, 습도 및 열변형에 강하여야하고, 재료 교체가 간편하여 5분 이내로 교체작업이 가능하여야 한다. 18. 해당장치는 별도의 조작없이도 동일재질 동일사양의 어떠한 제조사의 재료와도 호환하여 사용하는데 문제가 없어야 한다. 단 재료제조사의 물성특징으로 인한 출력에 대해서는 보장하지 않는다. 나. 사양 및 규격 1. PRINT 방식 : Fused Deposition Modeling 2. 제작 크기 : 29.5L x 19.5W x 16.5H cm 3. 레이어 해상도 : 100, 150, 200, 250, 300, 400 microns 사용자설정가능 4. 호환 가능한 필라멘트 1) PLA필라멘트 - 10가지 색상 2) Tough PLA 필라멘트 - 4가지 색상 3) 교체가능한 실험용 압출기교체로 사용자 임의 필라멘트 사용가능 (Steel fill, Bronze fill, copper fill, wood fill, cork fill, Brass fill 등) 5. 빌드 플랫폼: Polycarbonate 6. 노즐직경 : 0.4mm 7. 본체크기 : 52.8L x 44.1W x 41.0H cm 8. 무게 : 18.3kg 9. 소프트웨어파일 - Mac : MakerBot (.makerbot), STL (.stl) - Windows : MakerBot (.makerbot), STL (.stl), SolidWorks (.sldprt, .sldasm), InventorOBJ (.ipt, .iam), IGES (.iges, .igs), STEP AP203 / 214 (.step,. stp), CATIA (.CATPart, .CATProduct), Wavefront Object (.obj), Unigraphics / NX (.prt), Solid Edge (.par, .asm), ProE / Creo (.prt, .prt., .asm , .asm.), VRML (.wrl), 파라 솔리드 (.x_t, .x_b) 10. 권장 운영 체제(OS) : WINDOWS (7 및 10, 64 비트 만 해당) 및 MAC OSX (10.9+, 64 비트 만 해당). RAM : 최소 2GB, 8GB 이상 권장 디스크 공간 : 2.5GB, 20GB 이상 권장 비디오 카드 : NVidia, AMD 또는 Intel (2011 년 이후). 512MB 비디오 메모리, 8GB 이상 권장. 화면 해상도 : 1280x1024 이상, 1920x1080 이상 권장 CPU : AMD 또는 Intel, 2011 년 이후. 네트워크 : 근거리 통신망에 대한 이더넷 또는 무선 연결 설치 : 광대역 인터넷 연결 온라인 문서 브라우저 : Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 이상 연결성 : USB, 이더넷, WI-FI 11. 연결 방법 : USB / Wi-Fi / Ethernet / USB 스틱 / Mobile / 클라우드 12. 카메라 해상도 : 640 x 480 13. 전원 : 220V, 60Hz, 0.76-0.43A, 100W 14. 전용 S/W : PC용 구동 소프트웨어, 모바일 구동용 소프트웨어 15. XYZ 위치정밀도 : X - 11microns / Y - 11microns / Z - 2.5microns 16. 모바일앱(IOS기반)과 클라우드를 사용하여 모바일 제어 17. 스마트 압출기 플러스 사용으로 별도의 공구없이 압출기의 교체 가능 18. 카메라부착, 고장진단, 레벨링 지원 가능 19. 모바일 앱을 통하여 인쇄상황 실시간으로 확인 가능 20. 필라멘트의 부재를 감지하여 자동으로 프린팅 일시정지하였다가, 필라멘트를 교체하면 정지한 지점을 찾아가서 연속하여 출력가능 출력중 오류를 감지하여 자동으로 일시정지하였다가 오류해소 시 연속 출력가능 21. 시간당 전력 소모량 : 0.08kWh = 57.8 원 (한국기준) / 시간 당 * 24시간(하루)기준 = 1387.2 원 22. 적층가공(3D프린팅) LMS 온라인학습 컨텐츠 라이선스 제공 (17차시) 1) 3D프린팅 기본이론 및 교육자용 온라인 학습도구 2) 디지털화된 3D프린팅 교재 정보 사용가능 3) 3D프린팅 교재는 Web기반으로 3D프린팅 이론과 실습과정이 17차시분량 제공 4) 3D 프린팅 전문가가 3D 프린팅 모델링과 3D 프린팅 방법 강의 영상 자료 3종목 제공 1시간- Tinkercad 모델링 (초급) 40분 - 3D 프린팅 하는 방법 45분 - Tinkercad 모델링 (중급) 23. 5세대 스마트 압출기 플러스 1) 안정적이고 믿을 수 있는 출력 작업 a. 출력작업 처음부터 끝까지 끊임없고 매끄러운 워크플로우 b. 보다 빠른 프린터 작업 시작 및 보다 쉬운 수평 레벨링(leveling) c. 대규모 품질보증(QA) 운영 및 기술지원 팀의 지원 2) 간소한 프로세스를 위한 디자인 a. 모듈 단위 디자인되어 별도의 공구 없이 손쉽게 제거 및 교체 가능 b. 프린트 작업 취소 없이 마모된 스마트 압출기+를 교체해 다운타임 감소 가능 c. 강화된 센서 시스템이 메이커봇 테스크톱 및 메이커봇 모바일과 통신해 어디서나 알림 가능 *센서의 기능 1)필라멘트 소진 시 작업 중지 기능 탑재 2)잼 감지 센서로 중지 후 작업 복구 가능 3)정확한 Z축 호밍과 레벨링 센서로 안정적인 빌드 플레이트 수평 교정 가능 3) 제품보증에서도 드러나는 안정성 a. 700시간 이상의 안정적이고 일관적인 성능 제공 (1,200시간 이상 출력 작업 가능) b. 필라멘트 1.44 마일(약 2310미터) c. 대형 스풀 7개 분량의 메이커봇 PLA 필라멘트 24. 3차원적층가공 컨트롤러 : - 운영체제: Windows 10 Home 64bit - 프로세서/칩셋: i7-11700K - 메모리: 8GB DDR4,GPU RTX3060 12GB - 저장장치: 512GB M.2 SSD - ODD: DVD Dual (5.25inch) - 그래픽: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 GDDR5 2GB - 네트워크: 1 Gigabit LAN - PW : 800W - 입력장치: 키보드, 마우스 - 모니터: 화면사이즈: 32“ 다. 표준 부속품 1. 데스크탑 3D 프린터 1대 2. 기본장착 스마트압출기 플러스 1개 3. MakerBot Print 소프트웨어 1개(Freeware) 4. MakerBot PLA 필라멘트 1롤, PLA 여분 2롤 5. 출력물 제거용 헤라 1EA 6. LMS-온라인 학습컨텐츠 1 라이선스 7. 제조사 발행한 제품보증용 “정품공급 및 기술지원 확약서” 8. Build grip surface 세척 패드 20개 9. USB 케이블 1개, 전원코드 220V용 1개 10. 3차원 적층 가공 컨트롤러 1세트 라. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 교육 및 유지관리 - 교육 시간 및 장소 : 무상 교육 기간 2일(수요처에서 지정한 장소) - 교육 인원 : 2인 이상 - 납품 시 제조사의 정품공급확약서 및 서비스 확약서를 첨부하여야 한다. - 원할한 서비스를 위해 제조사의 전국적인 서비스망을 가지고 있어야 한다. 3) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel) 053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel) 053-589-7844
제 조 사 구 분		국산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
3	변압기		“하단참조”		1set	KOICA 지원사업
가. 사양 및 규격 1) 형식 : 건식 2) 권선형식 : 복권형 3) 용량 : 50VA 4) 입력 전원 :380V 5) 주파수 50HZ 6) 상수 : 3상 7) 출력 : 삼상 220V 8) 전압조정 : 로타리식 스위치 부착시 탭 조정가능 나. 기타 사항 1) 무상하자보수기간 : 12개월 제공 ※ 상기품목은 기존 국산 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
4	Dial Test Indicator		“하단참조”		6ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 내구성과 감도, 시인성이 향상된 지레식 다이얼 테스트 인디케이터 2. 시안성 향상 : 유니버셜 포트 사용, 눈금판 색채, 지침과 눈금선 굵기 관계의 수정으로 시인성 향상 3. 판독이 쉬운 크리스탈 : 크리스탈이 평면이라 외광을 반사히기 어렵고 판독이 용이함 4. 측정자 유지부의 덜컹거림을 억제 5. 측정자의 감도와 추종성 악화방지 6. 측정자의 길이를 눈금판에 표시 나. 사양 및 규격 1. 측정범위 0~0.8mm 2. 최소눈금 0.01mm 3. 타입: 수평형 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
5	Dial Gauge		“하단참조”		6ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 외부 클램프 및 리프팅 레버(옵션)를 우측 또는 좌측에 부착할 수 있습니다. 공구 없이 손쉽게 부착 및 제거가 가능합니다. 2. 베젤과 크리스탈을 빈틈 없이 부착하고 O링을 사용해 전면에서 물이나 오일의 침투를 방지할 수 있습니다. 3. 스핀들은 경화된 스테인레스 스틸을 사용해 거친 현장에서도 사용할 수 있습니다. 4. 섹터 기어에 특수 합금을 사용해 내마모성이 향상되었습니다. 5. 베이링부에 보석 베어링을 사용해 지시 감도가 뛰어나며 내구성이 좋습니다. 6. 크리스탈 표면을 하드 코팅해 긁힘이나 화학 물질에 대한 내성도 강합니다 나. 사양 및 규격 1. 측정범위 0~10mm 2. 최소눈금 0.01mm 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
6	Magnetic Base		“하단참조”		6ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 다이얼 인디케이터 및 다이얼 테스트 인디케이터에 적합하며 강력한 자력으로 철 또는 스틸 표면에 고정됩니다. 2. 화학 물질에 대한 내성도 강합니다 나. 사양 및 규격 1. 규격 50X58X55mm 2. 외관 사이즈 80kg 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
7	Dial Outer Diameter Caliper Gauge		“하단참조”		2ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. Certificate of quality 2. Reliable repeatability 3. Scales are well arranged and easy to read 4. Electronic gauges with analog / digital display for better reading 나. 사양 및 규격 1. 측정범위 0-20mm 2. 최소눈금 0.05mm 3. 타입 : ball 3mm 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
8	Universal Bevel Protractor		“하단참조”		2ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 3개의 스테인레스 스틸 시트로 되어 있으며 가운데 시트는 각도 측정용입니다. 나. 사양 및 규격 1. 각도 0-90-0 2. 길이 300mm 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
9	Protractor		“하단참조”		2ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 오일 제동식 2. A-500은 직자 150mm부착 3. 밑면 마그네틱 부착형임 나. 사양 및 규격 1. 측정범위(˚):360 2. 최소눈금(˚):0.083 3. 재질:주물 4. 길이(mm):93 5. 높이(mm):78 6. 두께(mm):16 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
10	Vernier callipers		“하단참조”		22ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 심플한 디자인. 2. 눈금면에 단차가 있어서 어미자와 슬라이더 사이에 먼지가 유입되지 않습니다. 3. 아들자 면의 각도(14°)가 작아 읽기 쉽습니다. 4. 외측 및 내측 치수, 깊이, 단차를 측정할 수 있습니다. 5. 캘리퍼스는 거친 마감 부품, 주물, 연마석 등의 측정에 적합합니다. 나. 사양 및 규격 1. 측정범위 0-300mm 2. 최소눈금 0.05mm 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
11	Vernier callipers(디지매틱)		“하단참조”		6ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 디지매틱캘리퍼스는 원점을 항상 기억해, 전원을 켤 때마다 원점을 유지합니다. 2. 캘리퍼스를 사용하여 바로 측정을 시작할 수 있습니다. 조명 부족으로 전원이 꺼져도 영점을 다시 설정할 필요가 없습니다. 3. 전원을 켤 때마다 영점을 설정하지 않아도 됩니다. 4. 오버 스피드 에러 위험이 없습니다. 5. 슬라이더 작동이 부드럽고 편리합니다. 6. 단차 측정이 가능합니다. 나. 사양 및 규격 1. 측정범위 0-300mm 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
12	Digital Micrometer		“하단참조”		6ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 디지털 타입의 디스플레이 2. 외경 측정용 마이크로미터 나. 사양 및 규격 1. 측정범위 0-25mm 2. 최소눈금 0.001mm 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
13	Micrometer		“하단참조”		22ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 외경측정용 마이크로 미터 나. 사양 및 규격 1. 측정범위 0-25mm 2. 최소눈금 0.01mm 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
14	Micrometer Set		“하단참조”		2ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 외경 측정용 마이크로미터 2. 방열 프레임. 3. 닿기 어려운 곳도 측정할 수 있도록 하는 절단형 프레임(앤빌 뒤). 4. 일정 측정압을 유지하기 위한 래칫 스톱 및 프릭션 심블. 5. 측정면: 카바이드 나. 사양 및 규격 1. 측정범위 0-150mm 2. 최소눈금 0.01mm 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로 부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
15	Digital Radius Gauge		“하단참조”		2ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. Multi functions the use either as a indicators 2. in out of the way 3. inner dimensions 4. Depth Measurement 5. step measurement 6. Zero setting 나. 사양 및 규격 1. Inch/Metric conversion rate. 2. Large screen. 3. Five interchangeable of pine (10 mm, 20 mm, 30 mm 60 mm 100 mm) 4. Inside Arc the best measurement range C = 10 R = 5- > 13 mm / C = 20 R = 11 > 30 mm C = 30 R = 22 -> 100 mm / C = 60 R = 94 -> 260 mm C = 100 R = 255 -> 700 mm 5. Keep out Arc the best measurement range C = 10 R = 6.5- > 15 mm / C = 20 R = 14 > 30 mm C = 30 mm R = 27 -> 100 mm / C = 60 R = 94 -> 260 mm C = 100 R = 255 -> 700 mm 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
16	Dial Signs Gauge		“하단참조”		2ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 간편한 레버 조작으로 두께 측정이 가능 2. 핸드타입으로 휴대가 용이 3. 인체 공학적 프레임으로 곤의 피로도 감소 나. 사양 및 규격 1. 측정범위(mm):0~10 2. 최소눈금(mm):0.01 3. 측정깊이(mm):30 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
17	Tachometer (laser non-contact)		“하단참조”		2ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 레이저 검출 및 접촉 측정 방법으로 RPM 및 표면 속도 측정 2. 5자리 LCD 디스플레이에서 최대 디스플레이 값: 40000 3. MAX/MIN 값 표시 4. 데이터 저장소, 자동 범위 및 배터리 부족 표시 기능 나. 사양 및 규격 1. 측정범위(rpm):2.5~99999 2. 최소눈금(rpm):0.1 3. 오차(%):±0.05 4. 전원:AA×4EA 5. 형식:비접촉식 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
18	Digital Surface Roughness Tester		“하단참조”		2ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 광폭화면을 채택, 그래픽 화면출력 가능. 2. 13가지 조도 단위를 사용할 수 있습니다. 3. 틈새/구멍의 조도 측정을 위해 옵션 픽업도 사용 가능. 4. RS-232C 이용 PC와 프린터 TA230S에 연결 사용 가능. 5. 국제표준규격 ISO/DIN/JIS/ANSI 선택가능. 나. 사양 및 규격 1. 측정 단위 :Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, RS, RSm, RSk, Rmr 2. 측정 종단면(Profiles) : 거칠기 단면(R), Rmr곡선(소재율Mr) 3. 측정 종단면 자료확대율 : Vv : 200x~20000x, Vh : 20x, 50x, 200x 4. 측정 단위 : 미터(Metric)/영국식(Imperial) 5. 측정 정밀도 : 0.001㎛ / 0.04㎛inch 6. 화면표시기능 : 감응기 위치 표시, 건전지 상태표시, 파라미터, 측정 종단면 직접표시, 직접인쇄, LCD밝기조정가능, 자동저장 및 전원차단(5분)기능 7. 출 력 : RS-232C / TA220S프린터 직접인쇄 또는 PC 8. 측정 범위 : Ra, Rq : 0.005 ~ 16㎛ Rz,Ry,Rp,Rt,R3z : 0.02 ~ 160㎛ RSm, RS : 2 ~ 4000㎛ Rmr : 1~ 100% 9. 기준 길이(Cut-off) : 0.25㎜/0.8㎜/2.5㎜ 10. 이송 길이 : (1 ~ 5 Cut-off) + 2Cut-off 11. 디지털 필터 : RC, PC-RC, Gauss, D-P 12. 감응기(Pick-Up) : 표준 TS100, 유도체, 다이아몬드팁5㎛ 13. 외경 깊이 : 6㎜, 깊이 15㎜(TS100) 14. 사용적정외부온도,습도 : 0 ~ 40℃, 80%이하 15. 보관적정온도 : -25℃ ~ 60℃ 16. 전 원 : 3.6V Li-ion Battery 17. 충 전 기 : 220V/110V 충전시간 약2.5시간 18. 제품크기 및 중량 : 141 x 56 x 48㎜ / 480g 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
19	Digital Welding Gauge		“하단참조”		2ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 레이저 검출 및 접촉 측정 방법으로 RPM 및 표면 속도 측정 2. 5자리 LCD 디스플레이에서 최대 디스플레이 값: 40000 3. MAX/MIN 값 표시 4. 데이터 저장소, 자동 범위 및 배터리 부족 표시 기능 나. 사양 및 규격 1. 측정범위(rpm):2.5~99999 2. 최소눈금(rpm):0.1 3. 오차(%):±0.05 4. 전원:AA×4EA 5. 형식:비접촉식 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
20	Square Precision Ruler		“하단참조”		6ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 스테인리스 스틸 눈금자 2. 마킹, 선 긋기, 길이 측정등 다양한 용도로 사용 가능 3. 직각/T자형 눈금자는 정확한 가공을 위해 반드시 필요한 도구입니다 나. 사양 및 규격 1. 재질 : 스테인리스 드틸 2. 사이즈 : 200*29*21mm 3. 두께 : 0..3mm 4. 중량 : 약 90g 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
21	Undercut Depth Measurement/clearance Specific		“하단참조”		6ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 용접플럭스 두께 측정 2. 경사각 판두께 측정 3. 각장 게이지 나. 사양 및 규격 1. 측정범위(mm):0~50 2. 측정각도(°):60 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
22	Acme Gauge		“하단참조”		6set	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 대형 나사를 제작 할 때, 툴 날형을 측정하는데 사용합니다 2. 각산수에 맞는 피치를 구비하고 있습니다. 나. 사양 및 규격 1. 각도 : 29 2. 형태 : 각(square) 3. 내용 : 1,11/3, 11/2, 13/4, 2, 21/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
23	Dinolite microscop		“하단참조”		6set	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 휴대하기 쉽게 만들어 졌으며 사용이 매우 간편해 초심자는 물론 이동이 잦은 상황에서도 불편함이 없습니다. 2. 전확한 컬러 재현력을 가지고 있으며 작동거리가 길어 원거리에서 사물을 관찰할 때 유용함 3. 본체에는 스크롤 락 기능이 내장되어 있어 초점을 고정시킬 수 있습니다. 4. 최대 40배율과 1.3MPixels 5. 현미경 스탠드 호환 가능하여 고정하여 사용 나. 사양 및 규격 1. Interface : USB 2.0 2. Product Resolution : 1.3M pixels (SXGA) 3. Magnification Rate : 20x~50x, 200x 4. Sensor : Color CMOS 5. Frame Rate : Up to 30fps 6. Save Formats Image: DinoCapture1.0: BMP ,JPG DinoCapture2.0: BMP ,GIF ,PNG ,MNG ,TIF ,TGA ,PCX ,WBMP ,JP2 ,JPC ,JPG ,PGX ,RAS ,PNM DinoXcope: PNG ,JPEG Movie: DinoCapture1.0: AVI DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF DinoXcope: MOV 7. Microtouch : Touch sensitive trigger on the microscope for taking pictures 8. LED lighting : 8 white LED lights switched on/off by software 9. Measurement Function : Yes 10. Calibration Function : Yes 11. Operating System Supported : Windows 8 ,7 ,Vista, XP 12. Unit Weight : 100(g) 13. Unit Dimension : 10.5cm (H) x 3.2cm (D) 14. Package Dimensions : 16cm(L) x 16cm(W) x 6cm (H) 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		국산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
24	V block		“하단참조”		6set	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. V면이 3개로 설계되었으며 2개가 1세트 2. V면 각도는 90도로 가공 3. 바닥면과 V면은 스크래핑 가공이고 다른 면은 연삭 가공 4. 직각도와 평행도의 값은 동일하며 1급품 임 나. 사양 및 규격 1. 규격(가로×세로×높이mm):100×33×52 2. 홈폭(mm):50, 오차(mm):0.01 3. 중량(kg):2.15(1개) 4. 내용량 : 1SET(2EA) 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
25	Panel Block		“하단참조”		6ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 금긋기용 공구의 일종, 각 면에 서로 직각으로 다듬질한 6면체, 2개를 1조 2. 공작품을 놓고 금긋기 또는 검사에 이용 나. 사양 및 규격 1. 규격 : W×H×L×pcs 8.5×14×150×2EA, 8.5×16×150×2EA 8.5×20×150×2EA, 8.5×24×150×2EA 8.5×30×150×2EA, 8.5×32×150×2EA 8.5×36×150×2EA, 8.5×40×150×2EA, 8.5×44×150×2EA 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
26	Gauge Block		“하단참조”		6ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 게이지블록과 구성품 및 급수 동일 2. 재질: 스틸(베어링강 열처리품) 나. 사양 및 규격 1. 규격(pcs):32 2. 측정범위(mm):1.005~50 3. 급수:2 4. 재질:스틸 5. 내용량 : 1SET(32PCS) 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		국산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
27	Stone Table		“하단참조”		10ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 자체검사 화강암상품 2. 우수한 내마모성(주철의 2~배) 3. 무 변형, 긴 수명 4. 작은 온도 영향 5. 부식 및 돌기가 없음 6. 비 자성체 7. 높은 표면정도 나. 사양 및 규격 1. 규격(가로×세로×높이mm):600×450×100 2. 오차(mm):0.005 3. 중량(kg):91 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
28	Spelling and Rectangle, R-gauge		“하단참조”		10ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 스테인리스 스틸 눈금자 2. 마킹, 선 긋기, 길이 측정등 다양한 용도로 사용 가능 나. 사양 및 규격 1. 직각자 200*300mm 2. 절직자 300mm 3. R게이지 7.5~15 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		국산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
29	Cabinet		“하단참조”		3ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 도어에는 아크릴 창이 부착되어 내부의 물품관리에 용이하며 잠금장치가 있어 분실의 염려가 없다. 2. 디지털 도어락을 부착하여 열쇠가 없어도 비밀번호로 개폐가 가능하며 타인은 열수가 없는 구조 3. 선반의 높낮이 조절이 가능하다 4. 선반의 내하중 보강을 위하여 선반 밑에 보강제을 부착하였다 5. 축판과 후면 판에 승민 행거 홀을 이용하여 각종 공구의 보관이 가능하다 6. M16 조절발의 부착으로 높낮이 조절 및 수평조절 가능 7. 조절발 부착시 PL사출물을 사용 미관이 수려하고 견고하다 나. 사양 및 규격 1. 재 질 - 몸 체 : Steel Plate 1.6t - 서 랍 : Steel Plate 1.2t ~ 1.6t - 기 둥 : Steel Plate 1.6t - 문 짝 : Steel Plate 1.6t 2. 잠금장치 - 디지털 도어락 시스템 3. 조립구조 - 부분용접 및 Bolting Type으로 조립되어 수리 및 부품 교환이 용이하다. 4. 특이사항 - 디지털 락 장치를 부착하여 편리하고 안전하게 사용할 수 있다. - 도어에는 내부 식별이 가능하게 3T투명 아크릴이 부착되어 있다. 5. 선반단수 3단 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
30	Vernier Height Gauge		“하단참조”		6ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 손에 꼭 맞고 정반 상에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 2. 어미자가 컬럼 내에서 슬라이딩 및 클램핑 되어 빠르고 편리하게 영점을 설정할 수 있습니다. 3. 슬라이더 및 미세 이송 클램프에 대형 나사가 사용되어 쉽고 단단하게 클램핑 할 수 있습니다. 4. 슬라이더의 조작성이 개선되었습니다. 5. 대형 어미자 눈금으로 눈이 쉽게 피로하지 않습니다. 나. 사양 및 규격 1. 측정범위(mm):0~600 2. 최소눈금(mm):0.02 3. 오차(mm):±0.07 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
31	Digimatic Height Gauge		“하단참조”		2ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 더블 지지대 구조가 고정도 측정을 보증합니다. 2. 인체공학적 베이스라서 손에 꼭 맞습니다. 3. 양방향 터치 트리거 프로브를 옵션 악세서리로 사용할 수 있습니다. 4. LCD 표시부의 문자 높이가 커졌고(10mm에서 11mm로 증가) 고대비 LCD 표시부로 가독성이 개선되었습니다. 5. 손잡이를 기울여 슬라이더의 인체공학적설계를 향상시켰습니다. 나. 사양 및 규격 1. 측정범위(mm):0~600 2. 최소눈금(mm):0.01 3. 오차(mm):±0.05 4. 전원:CR2032×1EA 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		외산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
32	Micrometer Stand		“하단참조”		22ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 마이크로미터를 고정할 수 있는 측정용으로 고안된 마이크로미터 스탠드 나. 사양 및 규격 1. 규격(가로×세로×높이mm):115×160×110 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		국산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
33	장비테이블		“하단참조”		10set	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 유해성 물질에 대한 내유성이 강하다 2. 조절발 부착으로 높낮이 조절 및 수평조절이 가능하다 나. 사양 및 규격 1. 재 질 - 상 판 : 30t 맬라우드 합판 - 상판후레임 : Steel Plate 2.3t - 기 둥 : 각관 50*50*2.3t - 선 반 : Steel Plate 1.6t 2. 조절발 - 높낮이 조절발(볼트M16*45L+ABS(사각캡) 3. 조립구조 - 부분용접 및 Bolting Type으로 조립되어 수리 및 부품 교환이 용이하다. 4. 특이사항 - 각종 생산라인 및 실험실,측정실 등에 널리 사용되고 중요기기 분해 및 조립시 효율적으로 사용된다. - 작업대 아래부분에 보강대가 부착되어 있다. - 중량 제품 작업시에도 사용이 가능하다.(1000kg) 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		국산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
34	의자		“하단참조”		25ea	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 내구성이 강한 원형 파이프 프레임 구조 2. 하부는 글라이드 형태이고 소음방지를 위하여 펠트가 부착되어야 함 3. 가스식 높낮이 조절을 위한 높이 조절 중심봉을 구비해야함 4. BEECH 좌판과 TS 분체도장 마감 나. 사양 및 규격 1. 규격 - 크기 : W520 × H360~460mm(좌판 폭 300mm) 2. 자재 - 좌판 : 합판+스툴 메커니즘 - 포스트 : 스틸 - 프레임 : 스틸 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.

구매요청부서		총무 구매팀
규 격 문 의		기계과 권오범 교수		문의전화			Tel)053-589-7790
구매(입찰)문의		총무팀 권민준					Tel)053-589-7844
제 조 사 구 분		국산
연번	품명		규격/단위		수량	비고
35	강의책상		“하단참조”		1set	KOICA 지원사업
가. 장비의 특성 1. 내구성이 강한 프레임 구조 2. 하부는 소음방지를 위하여 펠트가 부착되어야 함 3. MEHS BACK: 그물망 구조로 촘촘하게 구성된 소재, 통기성이 좋아 땀이 차지 않아 쾌적한 환경을 만들어줍니다. 2중 메쉬 구조 견고함과 안정성 UP 4. BACK TILT: 의자에서 가장 중요한 틸트, 간단한 레버 조작으로 사용자가 원하는 각도에서 고정 할 수 있음 5. TILT TENSION: 좌판 하단의 밸브를 돌려 가장 편안함을 느낄 수 있도록 틸트의 강도를 조절 할 수 있음 6. URETHANE CASTER: 우레탄 바퀴를 사용하여 바닥 스크래치를 최소화하고, 부드러운 움직임으로 소음이 적음 7. HEADREST: 사용자의 체형에 맞게 높낮이 조절 가능, 인조가죽으로 고급스러움을 더함 나. 사양 및 규격 1. 책상: 1200 * 700 * 720mm (W/D/H) ±5% 이동 3단 서랍: 400 * 560 * 505mm (W/D/H) ±5% 이동 3단 서랍 책상 자재 - 상판: 22.5T PB 양면 LPM + ABS 엣지 - 뒷가림판: 22.5T PB 양면 LPM + ABS 엣지 - 측판 22.5T PB 양면 LPM + ABS 엣지 + STEEL - 보강 프레임: STEEL - 수평덕트: STEEL - 전선캡: 플라스틱 - 가림판 서포터: 플라스틱 2. 이동 3단 서랍 자재 - 측판/윗판/밑판/뒷판/밴드: MFC 보드 + ABS엣지 - 서랍앞판: MFC 보드 + ABS엣지 + UV코팅 - PL서랍/디바이더/속서랍/파일행어: 플라스틱 3. 의자 구조부재: 강재, 알루미늄, 합성수지등 표면가공: 폴리에스텔 도장마감재: 폴리에스테르 100% 쿠션재: 우레탄 폼 크기: 491 x 468 x 939~1039mm(W/D/H) ±5% 다. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 납품업체는 납품 기일 내에 해당 기관에서 지정하는 실습 장소에 설치 완료하여야 하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다. - 제품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 및 설치한다. - 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 반드시 검수 절차에 의해 진행해야 한다. 2) 하자보수 - 하자담보 기간은 검수 일로부터 1년으로 한다. - 하자 발생 시 본교와 협의 하여 최대 72시간 내 처리를 원칙으로 한다. ※ 상기품목은 기존 모델이며, 동종동급 이상 제안 가능함.