지진체험장치 3축제작 제품사양서

2022. 08.

	계명문화대학교

지진체험장치 3축제작 제품사양서

구매요청부서

교육환경지원팀

규 격  문 의

(소방환경안전과) 김재현 교수

문의전화

053)589-7947

구매(입찰)문의

총무팀 구매담당자

053)589-7729

*** 목 차 ***
1. 적용 범위	--------------------------------------	3
2. 적용 규격	--------------------------------------	3
3. 설계 및 제작	--------------------------------------	3
4. 검사 및 시험	--------------------------------------	5
5. 제출 서류	--------------------------------------	5
6. 하자보증	--------------------------------------	5
7. 도면 목록	--------------------------------------	6

지진체험장치 3축제작 제품사양서
구매요청부서	교육환경지원팀
규 격 문 의	(소방환경안전과) 김재현 교수	문의전화	053)589-7947
구매(입찰)문의	총무팀 구매담당자		053)589-7729
1. 적용 범위 본 규격서는 지진 발생 시 현장에 있는 듯한 현장감을 느끼고, 지진의 피해와 영향에 대해 간접 체험과 행동 및 대피요령을 체험 및 습득을 목적으로, 계명문화대학교의 체험장에 설치하는 지진체험장의 제작 및 납품에 대하여 적용한다. 2. 적용 규격 본 지진체험장치는 다음 규격서의 규정일부를 구성하거나 관련된 규격이며, 모든 규격은 개정될 수 있으므로 최신판을 적용한다. ▷ KS B 0801 금속 재료 인장 시험편 ▷ KS B 0802 금속 재료 인장 시험 방법 ▷ KS L 2002 강화유리 ▷ KS M ISO 2808 도료와 바니시–도막 두께 측정 ▷ KS D 3500 열간 압연 강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차 ▷ KS D 3501 열간 압연 연강판 및 강대 ▷ KS D 3502 열간 압연 형강의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차 ▷ KS D 3503 일반 구조용 압연 강재 ▷ KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대 ▷ KS D 3520 도장 용융 아연 도금 강판 및 강대 ▷ KS D 3528 전기 아연 도금 강판 및 강대 ▷ KS D 3530 일반 구조용 경량 형강 ▷ KS D 3536 기계 구조용 스테인리스강 강관 ▷ KS D 3566 일반 구조용 탄소 강관 ▷ KS D 3568 일반 구조용 각형 강관 ▷ KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 ▷ KS D 3705 열간 압연 스테인리스 강판 및 강대 ▷ KS M 3808 발포 폴리스티렌(PS) 단열재 ▷ KS F 4061 외벽용 인조석재 ▷ KS F 4737 알루미늄 복합 패널 ▷ KS F 4741 철강 복합 패널 ▷ KS B 6141 환기용 공기 필터 유닛 ▷ KS B 6326 전향익 송풍기 ▷ KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠 ▷ KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재 ▷ KS D 7004 연강용 피복 아크 용접봉 ▷ KS D 7025 연강 및 고장력강 마그용 용접 솔리드 와이어 ▷ KS D 7029 티그 용접용 텅스텐 전극봉 ▷ KS D 7104 연강, 고장력강 및 저온용 강용 아크용접 플럭스 코어선 ※ 상기 규격제품 동종 / 동급이상 제안 가능하며 제안시 규격검토 진행

지진체험장치 3축제작 제품사양서
구매요청부서	교육환경지원팀
규 격 문 의	(소방환경안전과) 김재현 교수	문의전화	053)589-7947
구매(입찰)문의	총무팀 구매담당자		053)589-7729
3. 설계 및 제작 본 지진체험장치 설계 시 아래의 항목을 적용하여 설계한다. 3축 이상 모터 방식으로 x + y + z(다중 3방향)축으로, 실제 지진파형을 최대한 표출 할 수 있는 구조적 효율성과 견고성을 고려하여 설계한다. - 지진체험장 규격 : 3600 x 3000 x 2100(H) 이내. • 제품사양 - 바닥면에 고정설치되는 하부고정프레임 하부고정프레임과 일정간격을 두고 이격배치되는 상부가동프레임의 높이는 약400~550mm 사이로 한다. - 상부프레임 위에는 가정의 주방을 모델로 꾸며지며 상부 프레임 위에는 하부장, 상부장, 가스렌지대 , 가스렌지, 가스렌지 밸브 및 호스, 남비 및 수저등 그릇류를 설치한다. - 가스렌지 설치시는 가스불이 들어오는 효과를 주어야 하고 찌개류를 끓는 소리를 연출하여야 한다. - 식탁등은 원형으로 설치하되 분전함 전원과 연계하여 설치한다. - 하부고정프레임은 모두 50x50x3.2T 이상으로 설계하고 판의 두께는 8이상으로 설계를 하여야 하며 구동축은 고정설치되는 제1구동축과 일단이 연결되어 동일방향으로 회전구동되어야 한다. 제2구동축은 일단이 동일방향으로 구동되어야 한다. 제3구동축은 상하운동을 동일방향으로 구동되어야한다. 제1회전부재와 일단이 편심연결되는 일정길이의 제1작동축을 갖추며, 제1작동축의 타단과 상기 상부가 같은 프레임사이를 연결하는 제1볼조인트를 갖추어 상기 제1모터의 회전구동력에 의해서 상기 상부가동프레임을 x축방향에서 왕복운동시키는 제1작동부로 설계한다. - 제1구동축의 편심의 감시하는 센서를 부착하여 이탈시 멈출수 있도록 설계한다. - 하부고정프레임에 고정설치되는 제2구동축의 회전구동력을 전달받아 회전구동되는 제2회전부재와 일단이 편심연결되는 일정길이의 제2작동축을 갖추며, 제2작동축의 타단과 상기 상부가동프레임 사이를 연결하는 제2 볼조인트를 갖추어 상기 제2모터의 회전구동력에 의해서 상기 상부가동 프레임을 y축방향에서 왕복운동시키는 제2작동부로 설계한다. - 제2구동축의 편심의 반달의 회전체를 감시하는 센서를 부착하여 이탈시 멈출수 있도록 설계한다. - 4면의 중간프레임과 상단의 프레임의 사이에는 인장강도가 500KG용(개당) 스프링을 설치하여야 하고 스프링의 사이에는 상판과 중판을 연결시켜주는 핀을 설치하되 안전하게 볼트 및 안전핀을 부착하도록 한다. ※ 상기 규격제품 동종 / 동급이상 제안 가능하며 제안시 규격검토 진행

지진체험장치 3축제작 제품사양서
구매요청부서	교육환경지원팀
규 격 문 의	(소방환경안전과) 김재현 교수	문의전화	053)589-7947
구매(입찰)문의	총무팀 구매담당자		053)589-7729
- 하부고정프레임에 제1작동축이에 의해 매개가 중간프레임이 연결되고, 상기 중간가동프레임과 조인트를 매개로 로드선단이 연결되는 모터를 갖추어 상기 중간가동프레임을 x축방향으로 왕복운동 시키는 작동부를 설치한다. - 하부고정프레임에 제2작동축이에 의해 매개가 상부프레임이 연결되고, 상기 상부가동프레임과 조인트를 매개로 로드선단이 연결되는 모터를 갖추어 상기 중간가동프레임을 y축방향으로 왕복운동 시키는 작동부를 설치한다. - 중간프레임에 제3작동축이에 의해 매개가 상부프레임이 연결되고, 상기 상부가동프레임과 조인트를 매개로 연결되는 모터를 갖추어 상기 상부가동프레임을 z축방향으로 왕복운동 시키는 작동부를 설치한다. - 왕복운동시키는 제3작 동부를 포함하여 사각에 스프링에 연결 조인트를 포함하여 상부프레임이 자유롭게 회전 되도록 탄성제를 설치하여야 한다. 탄성의 강도는 상부에 올려지는 무게에 따라 달라지며 무게의 1.5배이상의 인장장력을 갖춘 것으로 설계 제작한다. - 하부고정프레임과 상부가동프레임사이에는 충격방지부를 포함하고, 충격방지부는 상기 상부가동프레임 또는 중간프레임 ,하부고정프레임 중 어느 하나의 프레임으로부터 나머지 프레임측으로 일정길이 연장되는 연장프레임과 연장프레임의 단부에 구비되어 위치고정된 하부고정프레임 또는 낙하되는 상부가동프레임과 x축 또는 y축 방향으로 왕복이동되는 상부가동프레임의 이동범위내에서 접하도록 일정크기의 면적을 갖는 접촉판을 포함하여야 한다. - 제1모터 또는 제2모터 구동력에 의해서 x축 방향 또는 y축 방향으로 왕복운동되는 중간프레임과 상부가동프레임을 제3모터의 구동력에 의해서 z축방향으로 상하 왕복이동시켜 상기 상부가동프레임 에 올려진 체험실을 스프링의 장력으로 입체적으로 진동시켜야 함. - 회전위치를 감지하여 왕복작동되는 상부가동프레임의 왕복이동 위치를 확인하는 감지부를 포함하고, 감지부는 제1,2회전부재와 더불어 회전되는 반원단면상의 회전감지판과, 상기 회전감지판 의 일측단을 감지하면서 회전수를 측정하는 센서 부재를 포함. ※ 상기 규격제품 동종 / 동급이상 제안 가능하며 제안시 규격검토 진행

지진체험장치 3축제작 제품사양서
구매요청부서	교육환경지원팀
규 격 문 의	(소방환경안전과) 김재현 교수	문의전화	053)589-7947
구매(입찰)문의	총무팀 구매담당자		053)589-7729
•지진체험장 크기 - 전체 크기 : 전체 사각 여유 폭 최소 100mm 이상 확보 권장 3,600mm(가로) x 3000mm(세로) x 2,100mm(높이)이내 - 하부 슬라이드 지지대 크기 : 2,700mm x 2,200mm x 50mm 이상 사각 파이프는 50 x 50 x 3.2T 이상으로 제작하고, 판을 가공할 때는 8T 이상으로 가공하여야 한다. - 상부 슬라이드 지지대 크기 : 3,600mm x 3,000mm x 1630mm(높이)이 내 사각 파이프는 50 x 50 x 3.2T 이상으로 제작하고, 판을 가공할 때는 8T 이상으로 가공하여야 한다. - 방진고무는 50mm 이내로 사용한다. 4개 설치 - 바닥의 합판은 자작나무 12T 이상으로 설치한다. - 하부 구동 폭 크기 : 앞/뒤/좌/우 60mm, 상/하 30mm •하부프레임 제어기 - 3축 이상(모터) 임의 지진 파형 발생 방식의 구동 시스템 - 상하 구동 제어시스템 : 모터 2마력 - 전/후, 좌/우 구동제어시스템 : 4마력 모터 2개 - 여진 체험을 느낄 수 있도록 바이브레이터 장치를 설치한다. - 전원 장치 : 단상 220V / 20A / 6 Kw 이내 ※ 상기 규격제품 동종 / 동급이상 제안 가능하며 제안시 규격검토 진행

지진체험장치 3축제작 제품사양서
구매요청부서	교육환경지원팀
규 격 문 의	(소방환경안전과) 김재현 교수	문의전화	053)589-7947
구매(입찰)문의	총무팀 구매담당자		053)589-7729
•지진체험장치 구동프로그램 - X-Y-Z 측(3축) 이동 거리는 50mm 이상으로 하며, 지진 시뮬레이터 구동은 시건 장치된 버튼 패널 등을 통해 제어할 수 있도록 한다. - 속도 변위는 진도 규모를 단계별 (약, 중, 강 3단계 설정)로 디지털 숫자로 표시하여야 한다. ※ 3단계별 컨트롤 설정 방식 중 택일 : 약/중/강, 3-5-7 , 4-6-8 - 상부 하부 프레임 결속이 이탈이 되지 않도록 안전하도록 시공한다. - 지진체험장 내부는 가정 내 주방 이미지를 지원하여, 현실적 사실감을 제공하여야 한다. - 출입문 바로 바깥에는 안전 센서 부착.(이상 발생 시 멈추도록 설계 실시) 또한 바깥의 출입문은 도어 안전장치를 부착한다. - EM락은 지진체험을 하고 있는 동안은 개폐가 되어서는 아니 된다. - 지진체험이 시작되면 지진 발생 영상을 일정 공간에 투사하여 진도에 맞춰 영상을 표출한다. - 지진 구동은 강도5 또는 강도7로 작동되다가 지진이 잠시 멈춘다. 다시 여진이 시작되고(강도3) 강도5 강도7로 멈추고 원 위치한다. •지진체험장치 조작버튼 및 진도 표시 - 컨트롤시스템의 스위치 버튼은 6개로 구성한다. 1번 스위치 : 원 위치 스위치(초기세팅을 하여 준다.) 2번 스위치 강도 7이상 3번 스위치 강도 5이상 4번 스위치 강도 3이상 5번 스위치 3, 5, 7이상의 연속적 체험. 6번 스위치 : 비상정지 진도는 진도계를 놓고 실제 진도 맞게 설정하여야 한다.(최고점±2) •지진체험장 교육용 그래픽패널 - 지진발생 시 행동요령 4단계로 설치. ※ 상기 규격제품 동종 / 동급이상 제안 가능하며 제안시 규격검토 진행

지진체험장치 3축제작 제품사양서
구매요청부서	교육환경지원팀
규 격 문 의	(소방환경안전과) 김재현 교수	문의전화	053)589-7947
구매(입찰)문의	총무팀 구매담당자		053)589-7729
•Show (동작) 컨트롤러 시스템 : 1식 •지진 사전교육용 교육 영상 시스템 S/W : 1식 (소방청 제공) •지진체험장치 내부시설 - 내부는 가정의 주방 연출을 기본으로 한다. 모든 집기는 지진체험장치 내에 반듯이 설치하여 체험의 긴박감을 주어야한다. - 지진체험장 출입구는 왼쪽 또는 오른쪽 출입을 기본으로 한다. - 계단을 설치하고 지진체험장 바닥마감 높이와 비슷하게 설치한다. - 50*50 1.4T 각파이프로 벽체구조틀을 세우고, 8.5T 합판 2py 취부, 내부마감은 실크도배로 한다. - 체험시설 외부는 붕괴되는 듯한 이미지를 실사출력 하여 연출한다. - 천장은 40*40 1.4T 각파이프로 구조틀은 형성한다. - 체험장비 전면(대기자들이 보는 면)은 50.8 파이 스텐레스 난간을 설치하여, 높이는 600mm 내외로 하고 낙상사고를 방지한다. - 지진체험장치와 벽체와의 확보공간(4면)은, 최소 100mm로 한다. - 바닥은 3T 하우스 데코타일을 설치한다. - 체험시설과 벽의 이격 거리 확보로 인해, 뜨는 공간은 인조가죽을 설치하거나 마감을 하여 보이지 않도록 시설한다. - 공간 연출용 이미지 및 가구 상/하부장, 후드, 가스레인지, 냄비 등 그릇류, 벽면실사, 출입문(이중), 식탁, 의자, 방석, 3회로이상분전함 설치, 주방등, 가스레인지 밸브 설치 - 지진 대처법 교육 패널 : 1식 - 탈출구 출입문은 2개로(이중) 제작하되 안쪽의 문은 지진 발생 시 출입문 확보를 위하여 출입문을 개폐하는 문으로 하고 다른 하나의 출입문은 탈출 시 열고 나가는 문으로 한다. 탈출구 출입문은 EM 락(안전잠금장치)을 설치하여 한다. ※ 상기 규격제품 동종 / 동급이상 제안 가능하며 제안시 규격검토 진행

지진체험장치 3축제작 제품사양서
구매요청부서	교육환경지원팀
규 격 문 의	(소방환경안전과) 김재현 교수	문의전화	053)589-7947
구매(입찰)문의	총무팀 구매담당자		053)589-7729
•음향장치 - 스피커 10W 벽걸이형 (BS-150v2) 2개 앰프. GX-150V4 40W출력 무선마이크 : GLD8000V2 •영상장치 - 빔프로젝터 옵토마 FULL HD 5000ANSI EOP-H500 •교실내부의 칸막이설치 - 8800 * 100 * 2200mm 이내 석고보드 페인트 마감 •지진체험장 내부 도색 및 그림 - 교실 칸막이는 페인트 흰색으로 마감 - 지진체험장 내부에는 화가를 통해 벽면 갈라짐을 표현하여야 한다. - 탈출로에는 갈라진 연출 그림 장애물을 설치하여야 한다. •지진체험장 사인물 인테리어 및 바닥, 내부공간 - 지진체험 시 행동요령 등을 부착한다. - 바닥은 데코타일을 부착한다. - 대기석의 의자는 3인용 6개로 한다. 4. 제출 서류 본 체험장 제작 시 추급설명서 및 도면 등 학교(담당교수)에서 요청하는 사항을 제출하여야 한다. 5. 하자 보증 본 체험장 납품일로부터 1년간 무상으로 하자보수를 하여야 한다. ※ 상기 규격제품 동종 / 동급이상 제안 가능하며 제안시 규격검토 진행

지진체험장치 3축제작 제품사양서
구매요청부서	교육환경지원팀
규 격 문 의	(소방환경안전과) 김재현 교수	문의전화	053)589-7947
구매(입찰)문의	총무팀 구매담당자		053)589-7729
6. 참고도면 ◆ 지진체험장치 구성도 (도면참조) ※ 상기 규격제품 동종 / 동급이상 제안 가능하며 제안시 규격검토 진행